| Event | Time | Comment |
| --- | --- | --- |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 | |  | | --- | | 252.12 | | 451.24 | | 542.16 | | 574.01 | | 614.1 | | 620.91 | | 689.98 | | 710.53 | | 876.51 | | 887.89 | | 931.01 | | 936.02 | | 1081.48 | | 1089.98 | | 1122.02 | | 1129.08 | | 1213.13 | | 1221.62 | | 1236.25 | | 1243.97 | | 1266.95 | | 1276.04 | | 1301.96 | | 1316.75 | | 1566.9 | | 1572.75 | | 1588.89 | | 1596.35 | | 1630.29 | | 1637.31 | | 1679.34 | | 1774.26 | | Take Off  Landing Grass  Start RH Sideways 25-30kts (accidental exceed but HQ better at 30kts)  End -“-  Start LH Sideways 15kts  End-“-  Start AFT 25kts (very stable)  End-“-  Start 5% Step Input LH Cyclic  End-“-  Start 5% Step Input RH Cyclic  End-“-  Start 5% Step Input FWD Cyclic  End-“-  Start 5% Step Input AFT Cyclic  End-“-  Start 5% Step Input RH Pedal  End-“-  Start 5% Step Input LH Pedal  End-“-  Start 5% Step Input LH Pedal  End-“-  Start 5% Step Input RH Pedal  End-“-  Start 5% Step Input Collective UP  End-“-  Start 8% Step Input Collective DOWN  End-“-  Start 6% Step Input Collective UP  End-“-  Start 10% Step Input Collective UP (106% Tq seen)  Landing |